Fig. 1 – Réponse de banc de filtre par ondelette pour quelques périodes de voisement (voyelle, voix masculine). 6 échelles sont utilisées. Les flèches indiquent la position des maxima d’amplitude.

Fig. 2 – Sortie du banc de filtres par ondelettes (en haut, transition fricative voisée/voyelle, voix masculine, en bas, voyelle, voix féminine). 35 filtres sont utilisés, dans la gamme 100-2100 Hz. Pour mettre en valeur les ligne de phase maximum, les amplitudes positives seules sont affichées dans les panneaux de gauche.

cfl LIMSI-CNRS