Figure 1: Energie cinétique globale des états convectifs stationnaires obtenus; les branches supérieures et inférieures correspondent respectivement aux systèmes à une et deux cellules.

Figure 2: Pulsation des états convectifs oscillants obtenus; les branches inférieures et supérieures correspondent respectivement aux systèmes à une et deux cellules.

Etat début fin Ra ↗ Ra ↘ cond 10870 ± 10 sta^{1c} sta^{1c} 10870 ± 10 84900 ± 5 osc^{1c} cond osc^{1c} 84900 ± 5 91365 ± 5 osc^{2c} sta^{1c} osc^{2c} 76000 ± 1000 > 120000 ? sta^{2c} sta^{2c} 47500 ± 2500 76000 ± 1000 osc^{2c} sta^{1c}

Tableau 1: Domaines d’existence des états accessibles à un fluide pur; Les deux dernières colonnes indiquent respectivement vers quel régime le système tend lorqu’on augmente ou diminue Ra

Etat début fin Ra ↗ Ra ↘ cond 15168 ± 1 osc^{1c}_1 osc^{1c}_1 14718 ± 2 15620 ± 5 osc^{1c}_2 cond osc^{1c}_2 15620 ± 5 15785.5 ± 0.1 osc^{1c}_3 osc^{1c}_1 osc^{1c}_3 15784.5 ± 0.1 15796.9 ± 0.1 sta^{1c} osc^{1c}_2 sta^{1c} 14938 ± 0.1 106000 ± 1000 osc^{2c} osc^{1c}_1 osc^{2c} 91500 ± 1500 > 120000 ? sta^{2c} sta^{2c} 52500 ± 2500 91500 ± 1500 osc^{2c} sta^{1c}

Tableau 2: Domaines d’existence des états accessibles à un liquide binaire; Les deux dernières colonnes indiquent respectivement vers quel régime le système tend lorqu’on augmente ou diminue Ra

cflLIMSI-CNRS