Fig. 1 – Encadrement du Ra critique pour la cavité à ΔT imposé (cas 1), P r = 0.71, A = 5, e/L = 0.25, λ_s/λ_f = 1, (ρC_p)_s/(ρC_p)_f = 1

(2a) (2b) (2c) Fig. 2 – Champs de température instantanés et de fluctuations de température (cas 1). (2a) Da = 10�^7, Ra = 8.10^6, (2b) Da = 10�^4, Ra = 2.10^6, (2c) Da = 5.10�^2, Ra = 8.10^5

Fig. 3 – Solution analytique (cas 2). Profils de vitesse verticale w, e/L = 0.25. haut: γ = 12, Da = 10�^4, bas: γ = 10, Da = 10�^7

Fig. 4 – En cavité fermée: γ en fonction de Da pour divers Ra, e/L = 0.25

Fig. 5 – Courbes neutres, e/L = 0.25, γ = 16, Da = 1 et Da = 10�^5