Fig. 1 – Diagramme de bifurcation pour ρ = 0.086. E est l’énergie dans les modes de Fourier dépendents de z. E_{sym} (E_{anti}) est l’énergie dans les modes de Fourier qui dépendent de z et qui sont symétriques (antisymétriques) en z. Axe : Branche d’écoulements 2D stables (trait plein) et instables (trait discontinu). Cercles ouverts : pE_{sym} pour la branche 3D symétrique. Cercles fermés :

p_{Esym et} √_{Eanti pour la branche 3D non-symétrique. Des bifurcations ont lieu à Re3D = 230 (perte}

de stabilité de l’écoulement 2D), à Re_{SN} = 197 (noeud-col qui est le Re minimal auquel existe les états 3D), et à Re_{PF} = 202 (bifurcation de fourche vers les états non-symétriques).

Fig. 2 – Deux états stationnaires pour ρ = 0.086 et Re = 240. A gauche sont les isovaleurs de vitesse longitudinale u dans les plans x = −2 (bas) et x = 2 (haut) pour un état possèdant la centrosymétrie en (x, y) et la symétrie de reflection en z. A droite sont les isovaleurs de u, aussi à x = −2 (bas) et x = 2 (haut) pour un état ne possèdant que la symétrie par rapport à l’origine (x, y, z) → (−x, −y, −z). Les traits pleins (discontinus) indiquent u positif (negatif).