Fig. 1 – Cavité carrée, ε = 0.6, Ra = 10^6, propriétés physiques constantes, convergence en maillage de Nu0 (paroi chaude). Gauche : variation temporelle de Nu0_N pour plusieurs maillages, Droite : Nu0_N − Nu0_{extrapole} en fonction de N (nombre de points de maillage sur une direction)

Fig. 2 – Transitoire de la température au point monitoré (dans la couche limite montante), Ra = 3.4 × 105 → 3.6 × 105, cavité A = 4, ε = 0.6, propriétés physiques constantes.

Fig. 3 – Champs de température instantanée et de fluctuations de température, Ra = 3.6 × 10^5