Figure 1. (a) Représentation schématique d’un compresseur thermoacoustique. (b) Domaine de calcul correspondant à un espace inter-plaques. On impose au fluide et aux deux plaques (en gras) un gradient de temperature longitudinal dans la région du stack, entre la température chaude T_C à gauche et la température ambiante froide T_F à droite. (c) Exemple de maillage utilisé (la direction verticale est dilatée d’un facteur 300 environ).

Figure 2. Taux de croissance temporelle ˘_r et fréquence d’oscillation ˘_i des premiers modes d’instabilité. ffi : sans gradient de température (T_C = T_F), � : avec un fort gradient de température

(T_C = 2T_F). (a) Résonateur acoustique simple. (b) Résonateur avec deux plaques du stack : un

modèle de compresseur thermoacoustique.