Fig. 1 – (a) Gauche: Procédé Float-Zone Needle-eyes. (b) Droite: Procédé idéalisé (longueurs adimensionnées par R^∗).

ψ C ψ C Fig. 2 – Ecoulement de base: Isovaleurs de la fonction de courant et de la concentration pour Ma = Ma_c et Sc = 4. Gauche : V_g = 0.1; et Droite : V_g = 5.0.

Fig. 3 – Onde hydrosolutale se propageant de gauche à droite. Isovaleurs de la perturbation de concentration à la surface libre (r = 1) pour θ = [0, 2π] pour V_g = 0.1 et Sc = 4. On observe une distribution de perturbation de la concentration très similaire pour V_g = 5.0.