(a) (b)

(c) (d)

Fig. 1 – Profils instantanés des fluctuations de température au premier point de calcul le long de la paroi chaude (x = 2.6 10^{−4}) en fonction de la diffusivité de sous-maille. L’allure de la température moyenne est représentée comme indication. Cas de la cavité carrée à Ra = 5.10^{10}. (a) : DNS fine ; (b) : DNS grossière (C_α = 0) ; (c): SGE pour une contante du modèle C_α de 0.5 ; (d): SGE pour C_α = 1.25.

Fig. 2 – Stratification thermique dans le plan médian de la cavité suivant le modèle de diffusivité, REY : analogie de Reynolds, LOC: modèle local. Ra = 5.10^{10}.