ffl Configuration

8>
><
>
:

Rext H = 8 Rint H = 2

8>
>
<
>
>:

ΔR H = 6 Rint Rext = 0, 25

ffl Nombre de points et découpage multi-domaine

ReH 1500 5000 7500 15625 ReR 10^5 10^{5,5} 5.10^5 10^6 nombre de points de discrétisation 6 � 10^4 4 � 10^5 5 � 10^5 10^6

ffl Champs de vitesse azimutale instantanée_{Stator} ReH = 105

ReH = 105,5

ReH = 106

Rotor