Fig. 1 - Instantanés des champs de température, des fluctuations de température correspondantes et de fonction de courant pour Ra = 10^7; Da = 10�^5; A = 5. La couche poreuse, située le long du mur chaud à gauche, présente une épaisseur relative de 1/4. Noter que les instabilités apparaissent dans la partie aval de la couche limite descendante et sont amorties dans la couche limite montante