(a) (b)

Fig. 1 – Cavité différentiellement chauffée. Solution de base correspondant à Ra = 3�10^6 (instable, car le nombre de Rayleigh critique vaut 1.61 � 10^6). Parties réelles des modes les plus instables de l’opérateur d’évolution linéarisé (à gauche) et de son adjoint (à droite). a) mode à 8 structures, b) mode à 9 structures.

Fig. 2 – Cavité partitionnée. Instantanés des fluctuations du champ de température ; à gauche, cas 1 (plaques à flux imposé, paroi supérieure à température froide imposée, parois latérales et inférieure adiabatiques) Ra = 1.8 � 10^7; à droite, cas 2 (plaques à température chaude imposée, parois latérales à température froide imposée et parois haute et basse adiabatiques) Ra = 2 � 10^8.