Isolant

T ube + insert

Graphite

Zéolite

                                                                                -
                                                                                           Figure 1 : Agencement des

                                                                                différents composants de l’adsorbeur.

Figure 2 : Schéma de principe de

l’évaporateur à bain agité.

®

Serpentin

échangeur

Surface

libre du

bain agité

Agitateur

magnétique

                                                                                .

Circuit pour le fluide de

transfert (Dow therm Q)

P

T

T

T

T

T

T

T

T

                                                                                                 T

P P

                                                                                       m
                                                                                                f

Circuit pour la

vapeur d’eau

T

T

T

T

                                                                                                 T

Adsorbeur

                                                                                                                m
f

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                                                                                Figure 3 : Installation expérimentale. 1 : colliers électriques de chauffage. 2 : régénérateur

                                                                                inerte. 3 : pompe réversible. 4 : débitmètre massique. 5 : échangeur de refroidissement. 6 :

                                                                                vase d’expansion. 7 : condenseur. 8 : évaporateur. 9 : pompe à vide. 10 : mesure des

                                                                                condensats. Les mesures de température, pression et débits sont indiquées (resp. T, P and m

f

).

                                                                                                         10

                                                                                                         60

                                                                                                   110

                                                                                                   160

                                                                                                   210

                                                                                                                        0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Time (s)

Temperature (°C)

Hot Side

Cold Side

Composite

                                                                                Figure 4 : Températures mesurées pendant

                                                                                tout un cycle. En refroidissement, le fluide

                                                                                entre du côté froid de l’adsorbeur. En

                                                                                chauffage, il entre par le côté chaud. Les

                                                                                températures de sortie varient lentement :

                                                                                c’est la signature des fronts.

1000

10000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Time (s)

LnP  (Pa)

Evaporator

Adsorber

Condenser

Figure 5 : Pressions mesurées. La pression de

l’adsorbeur diminue d’abord, atteint celle de

l’évaporateur, la phase de production de froid

commence. En chauffage, la pression de

l’adsorbeur augmente et atteint celle du

condenseur, la désorption commence.

Ref roidissement Chauff age