                         Fig.1 configuration géométrique

     Fig.3 Résultat instationnaire, historique de vitesse et champs successifs de
     température pour Ma=500000 Pr=100

          a b c d

Fig.2 Champs de temperature (a,c) et fonctions de courant (b,d) stationnaires, pour
Ma=1, Pr=100 (a,b) et Ma=50000, Pr=.01 (c,d).