Fig. 1 – a) Isovaleurs de la perturbation en température à mi-hauteur du cylindre de l’état convectif stationnaire pour Γ = 0.5, Ra = 5000 et P r = 1 et des parois latérales adiabatiques. b) Test de convergence vers un état stationnaire : évolution temporelle (en nombre d’itérations) de la vitesse azimutale en deux points de l’écoulement pour les mêmes paramètres.

Fig. 2 – Champ de vitesses de l’état convectif obtenu pour Γ = 5, Ra = 2100 et P r = 10 et des parois adiabatiques. Il est constitué de neuf rouleaux quasi-parallèles à l’axe y.