Fig. 0.1 – Test de convergence la méthode de projection incrémentale basée sur une différentiation rétrograde d’ordre deux et une interpolation mixte P_1-P_2. Problème analytique pour R = 100; maillage constitué de 2 × 40^2 triangles P_1-P_2.

Fig. 0.2 – Cavité tridimensionnelle pour Re = 3200. (Haut) Champ de vitesse à t = 50 projeté sur le plan x = 0.13. (Bas) champ de vitesse à t = 100 projeté sur le plan x = 0.18. Maillage non-uniforme composé de 6 × 20^2 × 29 P_1-P_2 tétraèdres.