(a) Evolution temporelle du coefficient de trainée – Comparaison 2D/3D

(b) Evolution temporelle du coefficient de portance – Comparaison 2D/3D Fig. 1 – Ecoulement autour du cylindre – Re=2000.

Coefficient de pression moyenné en temps et en envergure – Comparaison calcul-expérience Fig. 2 – Ecoulement 3D autour du profil NACA0012 – Re=200000.

1