Figure 1 - Tourbillon en fer à cheval généré à la jonction du cylindre profilé et une plaque - Re=20000.

Figure 2 - Tourbillon en fer à cheval généré à l’intérieur d’une enceinte confinée - Re=20000.