Ecoulement à bulles ( x = 0.016 , m

� = 0.57 g/s )

Figure 1 - Evolution du taux de vide en fonction du titre massique ( m �

= 0.4 g/s)

Figure 2 - Ecarts types des signaux lumineux reçus par la fibre optique en fonction du titre massique ( m �

= 0.4 g/s)

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.001 0.01 0.1 1

q = 0.40 g/s q = 0.66 g/s q = 0.76 g/s

Titre massique x

Figure 3 - Coefficients de dissymétrie en fonction du titre massique

G +

0.004

0.008

0.012

0.016

0 50 100 150 200 250 f(Hz)

Figure 4 - Densité spectrale paramétrique ( m �

= 0.65 g/s)

Figure 5 - Reconstruction de l´attracteur

Ecoulement à bulles : x = 0.005 , m � = 0.65 g/s

K = 4.48 (bits/cycle)

Figure 6 - Reconstruction de l´attracteur

Ecoulement à poches : x = 0.100 , m � = 0.65 g/s

K = 5.91 (bits/cycle)