Fig. 1 – Schéma du problème test

TABLE I Cas Test : Paramètres.

Pr = 0.02 Ra = 2.5 104 Ra = 2.5 105 Ste = 0.01 Cas 1 Cas 2

Pr = 50 Ra = 107 Ra = 108 Ste = 0.1 Cas 3 Cas 4

Fig. 2 – Comparaison des positions du front de fusion prédites à l’instant final pour le cas # 4

Fig. 3 – Comparaison de l’évolution temporelle du nombre de Nusselt moyen pour le cas # 2

Fig. 4 – Evolution des isothermes dans le cas # 2 suite à l’apparition de l’instabilité hydrodynamique