Fig. 1: Cavité de rapport de forme égal à 4. Comparaison de la simulation directe (trait plein), du modèle avec nombre de Prandtl de sous maille constant (pointillé) et du modèle d’échelles mixtes pour la diffusivité de sous maille (tiret) : Stratification verticale à mi largeur (gauche), Distribution du nombre de Nusselt à la paroi chaude (droite)

Fig. 2: Configuration du problème test. (en haut) Champs de température instantanés et moyennés en temps, (en bas) énergie cinétique turbulente et variance de température θ^{′2} ; Ra = 2.5 10^{10} ; Résolution spatiale 512 × 256