(a)

(b) (c)

Figure 1: (a) Région (hachée) d’instabilité linéaire du sillage 2-D dans le plan des paramètres (Re, λ). (b) Taux de croissance (partie réelle de la valeur propre) locale du sillage à chaque instant t^∗ du cycle périodique pour λ = 4. A Re = 190 (haut) l’écoulement est linéairement localement stable à tout moment, malgré l’instabilité de l’écoulement périodique. A Re = 200 (bas), l’écoulement est linéairement localement instable seulement pendant une petite partie de la période. (c) Taux de croissance locale en fonction de t^∗ pour Re = 190 et, de haut en bas, β = 0, β = 1.0, β = π/2, β = 2.0.

Figure 2: Visualisations à Re = 190. L’écoulement de base U est illustré à t = 0.4 par moyen des isovaleurs de la fonction de courant instantané et des isovaleurs ω = 0.5 et ω = −0.5 de sa vorticité, concentrées sur les tourbillons. La figure de gauche superpose à cela la composante transverse de la vorticité du vecteur propre locale, tandis que la figure de droite montre la vorticité du mode de Floquet à cet instant.