filtrage inverse analyse glottique

fenêtrage à court-terme

décomposition périodique-apériodique

composante périodique TFD modifications spectrales TFDI composante apériodique TFD modifications spectrales TFDI

somme pondérée

synthèse par addition-recouvrement

filtre de synthèse

signal de parole parole modifiée signal de source signal de source modifié PAPR

AVFgTL coefficients LP

Fig. 1 – Algorithme de modification de la qualité vocale dans le domaine spectral: 1/ filtrage inverse; 2/ décomposition périodique-apériodique; 3/ modification de la composante périodique (TL = pente spectrale, Fg = formant glottique); 4/ modification de la composante apériodique (PAPR = rapport périodique-apériodique, AV = amplitude de voisement); 5/ recomposition de la source modifiée et filtrage de synthèse.

cfl LIMSI-CNRS